**Lebesby kommune ber om tilbud på legging av nytt VA i Lebesby.(9740 Lebesby)**

1. Vi ønsker tilbud på timepris for:

1. Gravemaskin nr. 1 med belter (type må oppgis):
2. Gravemaskin nr. 2 med belter (type må oppgis):
3. Lastebil (lastevolum må oppgis)(evt lastebil/tilhenger):
4. Hjullaster (Hvis nødvendig) :
5. Mannskap m/ ADK:

Andre priser  
Rigg/drift pr døgn(all tilkjøring, diett, opphold):

Levert omfyllingsmasse pr. m3:

Tetthetsprøve komplett anlegg stk:

Kloring/dekloring/vannprøver stk:

2. Arbeidet består i hovedsak i:

1. Graving VA grøft (ca. 250 meter)
2. Montering nye vann- og avløpsledninger – igjenfylling
3. Tilkjøring, og legging om fylling – komprimering
4. Legging av komplett VA med kummer i henhold til VA/Miljø-blad
5. tetthets prøve/desinfeksjon
6. evt isolering ved behov

Arbeidet må være ferdig høsten 2017. Oppdraget vil bli utført på timer. Timepris dekker arbeidet med angitte priser i punkt 2. Det vil bli vurdert effektivitet og kostnad på bruk av 2 gravere alternativt bruk av 1maskin.

3.Lebesby kommunes oppgave:

1. Byggeledelse.
2. Gravemelding
3. Bestilling av rørdeler/kummer
4. Varsling
5. Utmåling av anlegget

* Det er en forutsetning at tilbyder har de nødvendige tillatelser for utførelse av oppdraget.

(Nr. 42. Krav til kompetanse for utførelse av VA- ledningsanlegg)

* Lebesby kommune vil be om nødvendige papirer på maskiner og mannskap ved valg av tilbyder.
* ADK påkrevd
* HMS erklæring
* Gyldig skatteattest

Tilbudet vil bli vurdert på:

* Pris
* Maskinkapasitet
* Egnethet

Tilbudet må være oss i hende innen 25.8.2017, kl. 12:00

Spørsmål til tilbudet sendes: [birger.wallenius@lebesby.kommune.no](mailto:birger.wallenius@lebesby.kommune.no)

Vedlegg: Situasjonsplan ny VA

Tilbudet er under terskelverdien

|  |  |
| --- | --- |
| Alle kontrakter av verdi mellom 100 000 kr og 1,1 mill. kr ekskl. mva. (uansett hvem som anskaffer, og hva som kjøpes)  Kontrakter om kjøp av helse- og sosialtjenester for under 6,3 mill. kr ekskl. mva. | Ingen spesiell prosedyre. Grunnleggende prinsipper og bestemmelser i FOA kap.7 må følges. |